**VT SECONDARY INJECTION TEST:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PHASES** | **APPLIED****VOLTAGE****(V)** | **LCC PANEL – D08** | **PROTECTION PANEL - D08+RP** |
| **VT TERMINAL BLOCK** | **TEST SWITCH** | **MAIN RELAY** |
| **R - N** | **20.00** | **X62 : 51 - 54** |  | **1X2 : 1 – 4** |  | **TS1 : 19A – 22A** |  | **X401 : 13 – 18** |  |
| **Y - N** | **40.00** | **X62 : 52 - 54** |  | **1X2 : 2 – 4** |  | **TS1 : 20A – 22A** |  | **X401 : 15 – 18** |  |
| **B - N** | **60.00** | **X62 : 53 - 54** |  | **1X2 : 3 - 4** |  | **TS1 : 21A – 22A** |  | **X401 : 17 - 18** |  |

**MAIN RELAY MEASUREMENT:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PHASES** | **APPLIED****VOLTAGE****(V)** | **MAIN RELAY** **MEASUREMENTS** |  |
| **PRIMARY** | **SECONDARY** |  |  |  |
| **R - N** | **20.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Y - N** | **40.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B - N** | **60.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |